Karta przeglądu zawiesia tekstylnego
Przegląd okresowy co najmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdym zdarzeniu mogącym uszkodzić zawiesie.
	Rodzaj zawiesia (pasowe / wężowe)
	

	Numer identyfikacyjny / seria
	

	Producent
	

	Udźwig WLL (kg)
	

	Długość L1 (m)
	

	Materiał (kolor etykiety)
	

	Norma (EN 1492-1 / EN 1492-2)
	

	Data produkcji
	

	Miejsce użytkowania
	


Kryteria kontroli
	Kryterium
	OK
	Niezgodność
	Uwagi

	Etykieta obecna i czytelna
	
	
	

	Przetarcia powierzchni / krawędzi
	
	
	

	Przecięcia, rozdarcia, przebicia
	
	
	

	Wyprucia szwów, uszkodzenia pętli
	
	
	

	Wyciągnięte lub rozpulchnione włókna
	
	
	

	Węzły, skręcenia
	
	
	

	Stopienia, ślady przegrzania, odpryski spawalnicze
	
	
	

	Działanie chemikaliów (odbarwienia, sztywność)
	
	
	

	Uszkodzenie osłony zawiesia wężowego, widoczny rdzeń
	
	
	

	Stan okuć i ogniw (jeśli występują)
	
	
	


Wynik przeglądu
☐ dopuszczony do dalszej eksploatacji     ☐ wycofany z użytkowania (oznaczyć i zniszczyć)
Data następnego przeglądu: ....................................
Przegląd wykonał (imię, nazwisko, kwalifikacje, podpis): ....................................
Wzór pomocniczy Vesta BHP-PPOŻ – vestabhp.pl. Dostosuj do instrukcji producenta i procedur zakładu.




