Karta przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
Przegląd okresowy przez osobę kompetentną co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeśli wymaga tego producent (EN 365).
	Rodzaj sprzętu (szelki, linka, amortyzator, urządzenie samohamowne, łącznik)
	

	Producent / model
	

	Numer seryjny
	

	Norma (np. EN 361, EN 355, EN 360, EN 362)
	

	Data produkcji
	

	Data pierwszego użycia
	

	Użytkownik
	

	Maksymalny okres użytkowania wg producenta
	


Kryteria kontroli
	Kryterium
	OK
	Niezgodność
	Uwagi

	Oznakowanie czytelne, karta wyrobu dostępna
	
	
	

	Taśmy: przecięcia, przetarcia, przebarwienia
	
	
	

	Szwy: przerwane, wyprute nitki
	
	
	

	Wskaźnik zatrzymania upadku nienaruszony
	
	
	

	Klamry i sprzączki: korozja, odkształcenia
	
	
	

	Łączniki: działanie zamka i blokady
	
	
	

	Amortyzator: osłona nienaruszona
	
	
	

	Linka / lina: stan, końcówki
	
	
	

	Urządzenie samohamowne: zwijanie i blokowanie
	
	
	

	Ślady chemikaliów lub wysokiej temperatury
	
	
	


Wynik przeglądu
☐ dopuszczony do dalszej eksploatacji     ☐ wycofany z użytkowania (oznaczyć i zniszczyć)
Data następnego przeglądu: ....................................
Przegląd wykonał (imię, nazwisko, kwalifikacje, podpis): ....................................
Wzór pomocniczy Vesta BHP-PPOŻ – vestabhp.pl. Dostosuj do instrukcji producenta i procedur zakładu.




